**NABÍDKA:** RAL9006!!!

**OBSAH: konstrukce, sklo, montáž, lakování, parotěsné a hydroizolační pásky u ext. k-cí**

**POPIS KONSTRUKCÍ:**

*Hliníkové konstrukce v systémech: ALUPROF S.A. (MB-79N SI+)*

*Počet pozicí: 11. Počet konstrukcí: 11*

*Celková plocha: 48,4 m2.*

*Celkový obvod: 101,6 m.*

*Barva profilů: X) MAT RAL 9006 Lak standardní.*

*Barva kování: 8R9007 [stříbrná];8R7035 [šedá];8R9006 [stříbrná];9R9016 [bílá];SST01 [nerez ocel];8R----INOX [nerez ocel];8SST01 [nerez ocel]*

*Skla: 33.1 - 16 - 4 - 16 - 33.1, Ug 0,6;4 - 16 - 4 - 16 - 4, Ug 0,6;6 - 14 - 6 - 14 - 55.2, Ug 0,6;4 - 16 - 4 - 16 - 33.1, Ug 0,6;6 - 16 - 6 - 14 - 44.2, Ug 0,6;8 - 12 - 8 - 12 - 66.2, Ug 0,6;K\_PANEL\_AD17\_CLASSIC\_44*

*Statika:*

# Konstrukce

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1**    **Konstrukce:**  1/ Al balkónové dveře otevíravé  PROFIL: MB-79N SI+ s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka 70 mm  VÝPLNĚ: izolační bezpečnostní trojsklo 33.1 - 16 - 4 - 16 - 33.1, Ug 0,6  KOVÁNÍ: otevíravé s klikou Designo + klíč, balkónové madélko  BARVA: RAL 9006  Celkový součinitel prostupu tepla Uw je 0,9.  Bez podkladního profilu pro parapet.  POHLED JE UVEDEN ZVENKU.    **Počet:1** |  | **Cena ks:**    **Celkem :** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2**    **Konstrukce:**  2/ Al balkónové dveře otevíravé  PROFIL: MB-79N SI+ s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka 70 mm  VÝPLNĚ: izolační bezpečnostní trojsklo 33.1 - 16 - 4 - 16 - 33.1, Ug 0,6  KOVÁNÍ: otevíravé s klikou Designo + klíč, balkónové madélko  BARVA: RAL 9006  Celkový součinitel prostupu tepla Uw je 0,9.  Bez podkladního profilu pro parapet.  POHLED JE UVEDEN ZVENKU.    **Počet:1** |  | **Cena ks:**    **Celkem :** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3**    **Konstrukce:**  3/ Al okno otevíravosklopné  PROFIL: MB-79N SI+ s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka 70 mm  VÝPLNĚ: izolační trojsklo 4 - 16 - 4 - 16 - 4, Ug 0,6  KOVÁNÍ: otevíravosklopné s klikou Designo, bez mikroventilace  BARVA: RAL 9006  Celkový součinitel prostupu tepla Uw je 0,9.  Součástí cenové nabídky je podkladní profil pro parapet.  POHLED JE UVEDEN ZVENKU.    **Počet:1** |  | **Cena ks:**    **Celkem :** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4**    **Konstrukce:**  5/ Al okenní sestava s OS okny  PROFIL: MB-79N SI+ s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka 70 mm  VÝPLNĚ: izolační trojsklo 4 - 16 - 4 - 16 - 4, Ug 0,6  KOVÁNÍ: otevíravosklopné s klikou Designo, bez mikroventilace  BARVA: RAL 9006  Celkový součinitel prostupu tepla Uw je 0,9.  Součástí cenové nabídky je podkladní profil pro parapet.  Součástí oken jsou rozšiřovací profily.  Upozornění: V případě, že by příčky (navazující na hliníkovou konstrukci) byly osazeny dříve, než hliníková okenní sestava, je nutné aktualizovat manipulační techniku, Předpokládá se, že příčky v místrnosti budou osazeny později.  POHLED JE UVEDEN ZVENKU.    **Počet:1** |  | **Cena ks:**    **Celkem :** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5**    **Konstrukce:**  6/ Al okenní sestava fixní + balkónové okno otevíravé  PROFIL: MB-79N SI+ s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka 70 mm  VÝPLNĚ: izolační bezpečnostní trojsklo 4 - 16 - 4 - 16 - 33.1, Ug 0,6, izolační bezpečnostní trojsklo se zábradelní funkcí z vnitřní strany 6 - 14 - 6 - 14 - 55.2, Ug 0,6  KOVÁNÍ: otevíravé s klikou Designo + balkónové madélko  BARVA: RAL 9006  Celkový součinitel prostupu tepla Uw je 0,9.  Malá ztužující tuba z vnitřní strany.  POHLED JE UVEDEN ZVENKU.    **Počet:1** |  | **Cena ks:**    **Celkem :** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6**    **Konstrukce:**  7/ Al okenní sestava fixní + balkónové okno otevíravé  PROFIL: MB-79N SI+ s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka 70 mm  VÝPLNĚ: izolační bezpečnostní trojsklo 33.1 - 16 - 4 - 16 - 33.1, Ug 0,6  KOVÁNÍ: otevíravé s klikou Designo + balkónové madélko  BARVA: RAL 9006  Celkový součinitel prostupu tepla Uw je 0,9.  Malá ztužující tuba z vnitřní strany.  POHLED JE UVEDEN ZVENKU.    **Počet:1** |  | **Cena ks:**    **Celkem :** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7**    **Konstrukce:**  8/ Al okenní sestava fixní + balkónové okno otevíravé  PROFIL: MB-79N SI+ s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka 70 mm  VÝPLNĚ: izolační bezpečnostní trojsklo 4 - 16 - 4 - 16 - 33.1, Ug 0,6, izolační bezpečnostní trojsklo se zábradelní funkcí z vnitřní strany 6 - 16 - 6 - 14 - 44.2, Ug 0,6  KOVÁNÍ: otevíravé s klikou Designo + balkónové madélko  BARVA: RAL 9006  Celkový součinitel prostupu tepla Uw je 0,9.  Malá ztužující tuba z vnitřní strany.  POHLED JE UVEDEN ZVENKU.    **Počet:1** |  | **Cena ks:**    **Celkem :** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8**    **Konstrukce:**  9/ Al okenní sestava fixní + balkónové okno otevíravé  PROFIL: MB-79N SI+ s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka 70 mm  VÝPLNĚ: izolační bezpečnostní trojsklo 4 - 16 - 4 - 16 - 33.1, Ug 0,6, izolační bezpečnostní trojsklo se zábradelní funkcí z vnitřní strany 8 - 12 - 8 - 12 66.2, Ug 0,6  KOVÁNÍ: otevíravé s klikou Designo + balkónové madélko  BARVA: RAL 9006  Celkový součinitel prostupu tepla Uw je 0,9.  Malá ztužující tuba z vnitřní strany.  POHLED JE UVEDEN ZVENKU.    **Počet:1** |  | **Cena ks:**    **Celkem :** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9**    **Konstrukce:**  10/ Al okno sklopné  PROFIL: MB-79N SI+ s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka 70 mm  VÝPLNĚ: izolační trojsklo 4 - 16 - 4 - 16 - 4, Ug 0,6  KOVÁNÍ: sklopné s pákovým ovládáním + bovden  BARVA: RAL 9006  Celkový součinitel prostupu tepla Uw je 0,9.  Součástí cenové nabídky je podkladní profil pro parapet.  POHLED JE UVEDEN ZVENKU.    **Počet:1** |  | **Cena ks:**    **Celkem :** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10**    **Konstrukce:**  11/ Al okno otevíravosklopné  PROFIL: MB-79N SI+ s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka 70 mm  VÝPLNĚ: izolační trojsklo 4 - 16 - 4 - 16 - 4, Ug 0,6  KOVÁNÍ: otevíravosklopné s klikou Designo, bez mikroventilace  BARVA: RAL 9006  Celkový součinitel prostupu tepla Uw je 0,9.  Součástí cenové nabídky je podkladní profil pro parapet.  POHLED JE UVEDEN ZVENKU.    **Počet:1** |  | **Cena ks:**    **Celkem :** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11**    **Konstrukce:**  12/ Al okenní sestava fixní + jednokřídlé dveře otevíravé dovnitř, levé  PROFIL: MB-79N SI+ s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka 70 mm  VÝPLNĚ: izolační bezpečnostní trojsklo 33.1 - 16 - 4 - 16 - 33.1, Ug 0,6, dveřní panelová výplň, jednostranný překryv z vnější strany panelová výplň typ AD17, tl. 44 mm  KOVÁNÍ: klika z vnitřní strany + rozetka (nerez), vnější madlo trubkové kolmé typ AS10 (L=1200mm) + rozetka (nerez), 3-bodový automatický zámek, cylindrická vložka BT3  BARVA: RAL 9006  Výpočtová hodnota celkového součinitele prostupu tepla Uw,d je 1,0.  Světlá šířka dveří je 900 mm při otevření do 180°.  Al práh.  Dilatační dveřní křídlo.  POHLED JE UVEDEN ZVENKU.    **Počet:1** |  | **Cena ks:**    **Celkem :** |

**CELKEM:**

|  |  |
| --- | --- |
| **CELKEM NETTO:** |  |
| **PURENITY (2x balkónové dveře + 2x al sestava):** |  |
| **CELKEM:** |  |

**Poznámky:**

- Podklady jsou nepřesné, proto směrodatné je technické rešení v cenové nabídce.

**- Ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a bez DPH.**

- Platnost cenové nabídky je 30 dní, poté je nutné cenu aktualizovat.

- Cenová nabídka je bez pozastávek po dobu záruky a veškerých paušálu na stavbě.

- Součástí cenové nabídky jsou parotěsné a hydroizolační pásky u exteriérových konstrukcí.

**- Exteriérové zábradlí u hliníkových konstrukcí není součástí cenové nabídky. V případě zájmu můžeme nabídnout systémové řešení Glass barier.**

**- Předpokládáme, že okna budou mít vyřešena exteriérová zábradlí (tak jak jde vidět v podkladech), tudíž skla jsou navržena pouze s bezpečnostním sklem VSG z vnitřní strany, nikoliv proti propadnutí P2A.**

- Předpokládá se, že rodinné domy se budou montovat najednou. Cena za dopravu a manipulační techniku je obsaženo v druhé cenové nabídce RAL 7016.