|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místnost | Popis - EL. SPOTŘEBIČ | Materiál | Poznámka |
| 1.01Kuchyň | Sklokeramická varná deska U\_400V (380V)Digestoř - Odsávač par, U\_230 VZásuvky linka (umístění 150mm nad pracovní deskou (900) tj. 1050mm nad podlahou, vedle sebe 3 x 3 zásuvky deskou Myčka nádobí U\_230 V (střed 1800 mm od okna)Trouba pečící -zásuvka U\_230 VMikrovlnná trouba-zásuvkaLednička + Mražák -zásuvka U\_230VOsvětlení linky (Pod skříňkami vedení z leva od okna)Osvětlení vnitřní +pracovní ploch u oknaOsvětlení vnější (terasa) Instalace připravenaVnější zásuvka (instalace + kabeláž připravena)Ovládání žaluzií (kabeláž po ovládací tlačítko připravena)Zabezpečovací systém – pohybové čidlo |  |  |
| 1.02Obývací pokoj | TV+SAT zásuvkaKrb ventilátor, tepelná vložkaZásuvky U\_230 VOsvětlení sedací soupravaOsvětlení jídelnaOsvětlení vnější (kabeláž po vypínač připravena) (2x)Ovládání žaluzií (kabeláž po ovládací tlačítko připravena)Zabezpečovací systém – pohybové čidlo |  |  |
| 1.03Ložnice | TV+SAT zásuvkaZásuvky U\_230 VOsvětlení vnitřníZabezpečovací systém – plášťové čidlo |  |  |
| 1.04Koupelna | Zásuvky U\_230 VOsvětlení vnitřníOsvětlení umyvadelPračka - sušička zásuvkaZabezpečovací systém – plášťové čidlo neo pohybové? čidlo? |  |  |
| 1.05 WC | Osvětlení vnitřníVentilátor odsávání |  |  |
| 1.06Tech. m. | Zásuvky U\_230 VOsvětlen vnitřní |  |  |
| 1.07Zádveří | Osvětlení vnitřníOsvětlen vnějšíZvonek + kamera??(kabeláž po tlačítko připravena)Zabezpečovací systém – pohybové čidloZabezpečovací systém – ovládání |  |  |
| 1.08Chodba | Zásuvky U\_230 VOsvětlení vnitřníOvládání garážových vrat*Příprava na připojení zahrady (kabely nataženy)**Příprava na připojení vnějších garážových vrat (kabely nataženy)* |  |  |
| 1.09Garáž | **Elektrický rozvaděč R1 („A“)**Zásuvky U\_230 V Zásuvka U\_230 V včetně ovládání garážových vratZásuvka U\_400 V (1x)Osvětlení pracovní plochyOsvětlení vnitřníOsvětlení vnější (kabeláž po vypínač připravena) (2x)Příprava na vytápěníTepelné čerpadloOběhové čerpadloVyvedení zásuvky U\_230 V  na plášti budovy (instalace + kabeláž připravena)Zabezpečovací systém – pohybové čidloZabezpečovací systém – skříň systému (vedle elektro rozvaděče R1) |  |  |
| 2.01Pokoj 1 | TV+SAT zásuvkaZásuvky U\_230 VOsvětlení vnitřníOvládání žaluzií 2x (kabeláž po ovládací tlačítko připravenaTlačítko ovládání garážových dveří | Osvětlení Svod zajistí p .Frolda |  |
| 2.02Šatna | 000 |  |  |
| 2.03Pokoj 2 | TV+SAT zásuvkaZásuvky U\_230 VOvládání žaluzií 1x (kabeláž po ovládací tlačítko připravenaOsvětlení vnitřní | Osvětlení Svod zajistí p .Frolda |  |
| 2.04 Šatna | 000 |  |  |
| 2.05Pokoj 3 | TV+SAT zásuvkaZásuvky U\_230 VOvládání žaluzií 3x (kabeláž po ovládací tlačítko připravenaOsvětlení vnitřní | Osvětlení Svod zajistí p .Frolda |  |
| 2.06Pokoj 4 | TV+SAT zásuvkaZásuvky U\_230 VOvládání žaluzií 1x (kabeláž po ovládací tlačítko připravenaOsvětlení vnitřní | Osvětlení Svod zajistí p .Frolda |  |
| 2.07.Koupelna | Zásuvky U\_230 VOsvětlení vnitřníOsvětlení umyvadelPračka – sušička -zásuvkaPříprava na infra-saunu |  |  |
| 2.08Toaleta | Osvětlení vnitřníVentilátor odsávání |  |  |
| 2.09Šatna | Osvětlení vnitřníOvládání žaluzií 1x (kabeláž po ovládací tlačítko připravena |  |  |
| 2.10Chodba | **Elektrický rozvaděč R2 („B“)**Osvětlení vnitřníRozvod TV a SAT – kabinet U\_230VPříprava na FVEPříprava na TUV |  |  |

Hromosvod / zemění - zemnící drát vyveden v každém rohu RD viz výkres “Elektro vnější spotřebiče“

KAMEROVÝ systém pře dům????? Projednat a navrhnout zvlášť.