|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místnost | Popis - EL. SPOTŘEBIČ | Materiál | Poznámka |
| 1.01  Kuchyň | Sklokeramická varná deska U\_400V (380V)  Digestoř - Odsávač par, U\_230 V  Zásuvky linka (umístění 150mm nad pracovní deskou (900) tj. 1050mm nad podlahou, vedle sebe 3 x 3 zásuvky deskou  Myčka nádobí U\_230 V (střed 1800 mm od okna)  Trouba pečící -zásuvka U\_230 V  Mikrovlnná trouba-zásuvka  Lednička + Mražák -zásuvka U\_230V  Osvětlení linky (Pod skříňkami vedení z leva od okna)  Osvětlení vnitřní +pracovní ploch u okna  Osvětlení vnější (terasa) Instalace připravena  Vnější zásuvka (instalace + kabeláž připravena)  Ovládání žaluzií (kabeláž po ovládací tlačítko připravena)  Zabezpečovací systém – pohybové čidlo |  |  |
| 1.02  Obývací pokoj | TV+SAT zásuvka  Krb ventilátor, tepelná vložka  Zásuvky U\_230 V  Osvětlení sedací souprava  Osvětlení jídelna  Osvětlení vnější (kabeláž po vypínač připravena) (2x)  Ovládání žaluzií (kabeláž po ovládací tlačítko připravena)  Zabezpečovací systém – pohybové čidlo |  |  |
| 1.03  Ložnice | TV+SAT zásuvka  Zásuvky U\_230 V  Osvětlení vnitřní  Zabezpečovací systém – plášťové čidlo |  |  |
| 1.04  Koupelna | Zásuvky U\_230 V  Osvětlení vnitřní  Osvětlení umyvadel  Pračka - sušička zásuvka  Zabezpečovací systém – plášťové čidlo neo pohybové? čidlo? |  |  |
| 1.05  WC | Osvětlení vnitřní  Ventilátor odsávání |  |  |
| 1.06  Tech. m. | Zásuvky U\_230 V  Osvětlen vnitřní |  |  |
| 1.07  Zádveří | Osvětlení vnitřní  Osvětlen vnější  Zvonek + kamera??(kabeláž po tlačítko připravena)  Zabezpečovací systém – pohybové čidlo  Zabezpečovací systém – ovládání |  |  |
| 1.08  Chodba | Zásuvky U\_230 V  Osvětlení vnitřní  Ovládání garážových vrat  *Příprava na připojení zahrady (kabely nataženy)*  *Příprava na připojení vnějších garážových vrat (kabely nataženy)* |  |  |
| 1.09  Garáž | **Elektrický rozvaděč R1 („A“)**  Zásuvky U\_230 V  Zásuvka U\_230 V včetně ovládání garážových vrat  Zásuvka U\_400 V (1x)  Osvětlení pracovní plochy  Osvětlení vnitřní  Osvětlení vnější (kabeláž po vypínač připravena) (2x)  Příprava na vytápění  Tepelné čerpadlo  Oběhové čerpadlo  Vyvedení zásuvky U\_230 V  na plášti budovy (instalace + kabeláž připravena)  Zabezpečovací systém – pohybové čidlo  Zabezpečovací systém – skříň systému (vedle elektro rozvaděče R1) |  |  |
| 2.01  Pokoj 1 | TV+SAT zásuvka  Zásuvky U\_230 V  Osvětlení vnitřní  Ovládání žaluzií 2x (kabeláž po ovládací tlačítko připravena  Tlačítko ovládání garážových dveří | Osvětlení Svod zajistí p .Frolda |  |
| 2.02  Šatna | 000 |  |  |
| 2.03  Pokoj 2 | TV+SAT zásuvka  Zásuvky U\_230 V  Ovládání žaluzií 1x (kabeláž po ovládací tlačítko připravena  Osvětlení vnitřní | Osvětlení Svod zajistí p .Frolda |  |
| 2.04 Šatna | 000 |  |  |
| 2.05  Pokoj 3 | TV+SAT zásuvka  Zásuvky U\_230 V  Ovládání žaluzií 3x (kabeláž po ovládací tlačítko připravena  Osvětlení vnitřní | Osvětlení Svod zajistí p .Frolda |  |
| 2.06  Pokoj 4 | TV+SAT zásuvka  Zásuvky U\_230 V  Ovládání žaluzií 1x (kabeláž po ovládací tlačítko připravena  Osvětlení vnitřní | Osvětlení Svod zajistí p .Frolda |  |
| 2.07.  Koupelna | Zásuvky U\_230 V  Osvětlení vnitřní  Osvětlení umyvadel  Pračka – sušička -zásuvka  Příprava na infra-saunu |  |  |
| 2.08  Toaleta | Osvětlení vnitřní  Ventilátor odsávání |  |  |
| 2.09  Šatna | Osvětlení vnitřní  Ovládání žaluzií 1x (kabeláž po ovládací tlačítko připravena |  |  |
| 2.10  Chodba | **Elektrický rozvaděč R2 („B“)**  Osvětlení vnitřní  Rozvod TV a SAT – kabinet U\_230V  Příprava na FVE  Příprava na TUV |  |  |

Hromosvod / zemění - zemnící drát vyveden v každém rohu RD viz výkres “Elektro vnější spotřebiče“

KAMEROVÝ systém pře dům????? Projednat a navrhnout zvlášť.