Do-teplení fasády RD systémem BAUMIT  
zateplení šedým polystyrenem (CZ) EPS 70F tl. 100 mm (λ = 0,032) – talířové hmoždinky NOVÉ GENERACE FISCHER ECOTWIST (zápustné bez použití zátek) nebo - kotvení izolantu talířovými hmoždinkami s trnem včetně šedých EPS zátek – použití veškerých lišt: pro založení (hliníková zakládací lišta nebo lišta LT profil se síťkou a okapnicí), hliníkové nebo PVC rohové lišty a okenní těsnící APU lišty – natažení armovací tkaniny s tmelem (perlinka + lepidlo), probarvená penetrace pod omítku – povrchová úprava ve strukturované šlechtěné probarvené omítce BAUMIT SilikonTop 1,5 mm  
56,4 m2  
PARAPETY - dodávka venkovních bezúdržbových parapetů POZINK 3,23 bm 5 ks, 5 párů  
pistolové pěny, PVC pásky (pro zakrytí výplní oken/dveří), zakrývací folie na okolní konstrukce atd. proti znečištění - likvidace a odvoz odpadu s úklidem – pouze odpad, který vznikne běžnými pracemi s materiály pro provedení fasády nebo zateplení RD. NEVZTAHUJE SE NA ODPAD – který vznikne bouracími pracemi, osekáváním/oklepáváním nesoudržné původní fasády, ořezáváním prvků fasády, vysekáváním dlažby/podlah apod., demontáží různých obkladů a jiných konstrukcí. Zde je pak cena stanovena dle konkrétního množství odpadu a aktuálního ceníku skládky.