Technologický postup práce opravy garáží:

Odstranění nesoudržných vrstev podkladu podlahy

Vysátí a hloubková penetrace podlahy

Nivelace podlahy (Nivelační stěrka Baumit Nivello quatro)

Technologická pauza pro vyzrání materiálu a snížení zbytkové teploty podkladu

Nátěr podlahy Eternal Stabil

Zdi garáží

Ošetřeny penetrací s nátěrem Mistrál klasa (ototěruvzdrorný omyvatelný)