Betonové výrobky místo nakládky Chvaletice , místo složení Koloděje Praha 9

Výpis výrobků

**ČERPACÍ ŠACHTA**

 počet hmotnost celkem

 průměr vnitřní/výška/šířka stěny

169064 - Spodní díl TBZ-Q.1 DN 1000/1800/120 5 ks 11 750,00 kg

97081 - Skruž TBS-Q.1 1000/1000/120 DEHA 1 ks 1 026,00 kg

bez stupadel

97079 - Skruž TBS-Q.1 1000/500/120 DEHA bez 4 ks 2 072,00 kg

stupadel

63860 - Zákrytová deska TBK-Q.1 1000- 4 ks 1 604,00 kg

63860 - Zákrytová deska TBK-Q.1 1000- 1 ks 401,00 kg

ATYP/180 B125

200403 - Poklop KQ66EL05C 600x600mm E600 5 ks 500,00 kg

**VODOMĚRNÁ ŠACHTA**

200537 - Spodní díl 1200x900/1800/100 mm 5 ks 11 250,00 kg

200546 - Zákrytová deska 1400x1100/140 B125 1 ks 475,00 kg

53636 - Poklop KBB01 EN 124 B125 BG bez odv. 1 ks 102,00 kg

200547 - Zákrytová deska 1400x1100/140 D400 4 ks 1 900,00 kg

s otvorem DN625

57725 - Poklop KDB02 D400 BG EN 124 bez odv. 4 ks 624,00 kg

Váha celkem 31 704 kg plus drobné doplňky - těsnění