**Plán rekonstrukce – jednotlivé etapy a postupy**

1. Vybourat celé jádro, linku, špajz, (případně komoru)
2. Řezání futer/obložky
3. Elektroinstalace (drážky, kabely, krabičky, jističe)
4. Příprava podhledů a příček (rastry) + izolace, kabely do rastrů, koupelna
5. Koupelna + kuchyň, trubky, kabely, odpady, odtahy (natahat, připravit) – digestoř přes kuchyň táhnout podhledem + vata do rastrů (podhledy + příčky)
6. Pokládat sádrokarton do všeho (podhledy a příčky) + odstranit starou elektroinstalaci
7. Po oškrabávání a tmelení opravit díry ve zdech, zatmelit + zatmelit sádrokartony
8. Malování první + zapojení nového elektrického rozvaděče
9. Koupelna a záchod obklady, usadit vanu a sprcháč a toaleta
10. Broušení podlah, nivelační stěrka + položení nového lina
11. Finální malování
12. Osazení zásuvek, vypínačů, lustrů + revize elektroinstalace
13. Montáž kuchyně, koupelny (linka, umyvadlo, …), dveří